**0W-40 SN/CF DPF**

0W-40, mükemmel motor temizleme gücü, aşınma koruması ve genel performans sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış, gelişmiş bir sentetik motor yağıdır. 0W-40, dizel ve benzinli otomobillerde egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatmaya ve verimliliğini korumaya yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

0W-40, en yeni Dizel Partikül Filtreleri (DPF'ler) ve Benzin Katalitik Konvertörleri (CAT'ler) ile tam uyumlu olacak şekilde formüle edilmiş, ileri teknoloji ürünü bileşenlerden oluşturulmuş bir karışımdır. 0W-40, potansiyel yakıt tasarrufu faydalarıyla birlikte üstün performans ve koruma sağlamaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

**Özellikleri;**

Dizel Partikül Filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına yardım eder.

Benzinli araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmaya yardımcı olur.

Uzun ve temiz bir motor ömrü sağlamak için birikintileri ve tortu oluşumunu azaltmaya yardım eder.

Yağın eskimesini önleyerek daha uzun yağ değişim aralığını sağlamaya yardımcı olur Daha düşük hidrokarbon kirliliği,

Yakıt tasarrufuna potansiyel olarak yardımcı olur.

Soğuk havada hızlı ilk çalıştırma ve çok hızlı koruma sağlar.

Motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API SN

API SL

API CF

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

GM-LL-A-025

ACEA C2,

ACEA C3

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler** |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 12,5-16,3 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 150 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -40 |