**5W-40 SN/CF**

### 5W-40, sentetik baz yağlar ve nitelikli katık teknolojisiyle zenginleştirilmesiyle geliştirilen, sentetik motor yağıdır. Yüksek performanslı her türlü modern araçlarda, binek otomobillerde, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli motorlarda, SUV ve Off-road’lar için önerilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı malzemesi kullanılmaması tavsiye edilir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API SN, API SM, API SL, API CF,

MB-Approval 226.5, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51,

VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 ,

RENAULT RN 0710/0700

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz ve Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 12,5-16,3 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 150 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -35 |
|  |  |  |