**ATF CVT**

MULTI CVT yağı bugünün teknolojik açıdan gelişmiş değişken şanzımanlar için tasarlanmıştır. Bu yağ filmi arıza önlemeye yardımcı tam sentetik baz yağlar, uzun ömürlü sürtünme değiştiricileri, benzersiz anti-aşınma katkı ve kesme kararlı viskozite düzenleyiciler ile formüle edilmiştir. Binek araçların sürekli değişken transmisyonlarında (CVT) kullanımı uygundur.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

GM Saturn (DEX-CVT), Nissan (NS-2), Ford (CVT23), Honda (HMMF), Mercedes Benz (236.20), Mitsubishi (CVTF-J1/SP-III), Hyundai and Kia (SP-III)

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 7-7,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 165 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 205 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -53 |
|  |  |  |