**ATF DEXRON III**

ATF DEXRON Ill Modern katık kombinasyonlarının harmanlanmasıyla elde edilen, özellikle önde gelen motor üreticilerinin General Motors Dexron Ill ve Ford Mercon şartlarını karşılamak üzere geliştirilmiş otomatik transmisyon yağıdır. Geniş bir sıcaklık aralığında otomatik vites kutusu için üstün koruma ve yağlama sağladığı gibi direksiyon ve hidrolik ünitelerinde de kullanılabilir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

GM Dexron IIIH, GM Dexron IIIM, GM Type A Suffix A, Ford Mercon, MB-Approval 236.1, 236.5, Allison C-4, Voith H55.6335, MAN 339 TYP Z1, V1, ZF TE-ML-02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C, CAT TO-2, VOLVO 97341

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 6,4-8,9 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 165 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 195 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -45 |
|  |  |  |