**ATF DEXRON II**

ATF DEXRON II, çok iyi rafine edilmiş baz yağları ile hazırlanmış üstün kaliteli otomatik şanzıman yağıdır. GM Dexron II ve Mercon performans seviyesi gerektiren araçların hidrolik direksiyon sistemleri ve otomatik şanzımanlarında kullanılır. Ayrıca binek araçlarda, ağır vasıtaların direksiyon dişlilerinde, otomatik şanzımanlarda ve transmisyonlarda güvenle kullanılır.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

GM Dexron IID, MB Page 236.7, 236.5, Caterpillar TO-2, MAN 339 VI, Zl, Allison C-4, Renk, Hägglunds Denison HF-o, Voith G607

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 7-8,6 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 155 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 180 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -33 |
|  |  |  |